附件1:工程项目情况

云安区桥梁和村道安全生命设施灾后恢复重建项目包工程总承包

项目包工程建设范围表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 主要标准和规模 | 主要工程内容 | 子项目计划工期（日历天） | 备注 |
| 危旧桥梁改造工程 | Y731线庆高桥、Y740线枫树桥、CA10线寨  背桥、C171线山子头桥、C397线河背桥、Y739线朝头桥、C604线牛远桥、C252线江屋桥、C446  线白云桥、Y683线横河口桥 | 对危桥拆除重建 | 180 | / |
| 安防工程及设施恢复重建 | 村道公路安全生命设施及路基水毁里程长度：83.75km；四级公路标准，路线数量：49条，设计速度20km/h，一般路段路基宽4.5-7.0米，路面宽3.5-6.0米，地震动峰值加速度：0.15g。 | 对水毁造成的路基坍塌、护栏损毁等进行灾后重建 | 180 | / |