附件1：标段的划分及主要工程项目情况

本次招标共分1个标类1个标段。

（一）标段类别:A 类（路基桥涵工程）、G 类（路面工程）

（二）标段、起讫桩号、长度（km）、主要工程项目：

1、招标范围:新兴县县道 X484 线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程（一期）施工图纸及工程量清单所列明的全部内容。

2、规模:新兴县县道 X484 线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程（项目代码：2307-445321-18-01-535642），在既有公路基础上进行道路升级改造，建设单位拟分二期实施建设。项目位于云浮市新兴县河头镇，起于河西村附近，起点桩号 K20+934，路线东往西走向，途经独田、大村、二村等地，在 K29+610 下穿 S14 汕湛高速公路。一期工程在 K29+650 处沿旧路路线对旧路进行升级改造，终点桩号 K30+082.494，路线长 9.148Km；一期工程对桥梁 48m/3 座更换面板并设置护栏，涵洞 46 道（盖板涵 11 道，圆管涵 35 道）。

（三）对投标人资质要求：

1. 投标人应具有以下资质：具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证的法人。
2. 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3. 本次招标**不接受**联合体投标 。