### 2．项目概况与招标范围

2.1项目概况与招标范围

建设地点：云浮市云安区白石镇西圳村委、石底村委。

项目建设内容及规模为：本项目路线全长9.618公里，其中：①K0+000~K8+680段为三级公路标准，设计速度沿用旧路标准，双向两车道，采用沥青混凝土路面；②K8+680~K9+618段四级公路标准，设计速度沿用旧路标准，单车道，采用水泥混凝土路面。本项目采用整体式路基设计，其中：①K0+000~K8+680段路基全宽为7.5米，路面宽度6.5米。路幅布置为：0.5米（土路肩）+2×3.25米（行车道）+0.5米（土路肩）。②K8+680~K9+618段路基全宽为4.5米，路面宽度3.5米。路幅布置为：0.5米（土路肩）+3.5米（行车道）+0.5米（土路肩）。

计划工期： 180 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。

招标范围：按云安区白石镇X490线白石至石底段四升三改建工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。

2.2标段划分：

本次招标共分2个标类1个标段。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段类别 | 标段 | 起讫桩号 | 长度（km） | 主要工程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| A路基桥涵工程类G路面工程类 | 标段的划分及主要工程项目情况详见附件1 | 具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质 | 资格审查条件附录1至附录6详见附件2 |

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。